附件2

智能语音语义平台测试服务器配置要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务器名称** | **配置** | **备注** |
| ASR语音识别服务器 | 192C/384G/1.5T | X86虚拟机 |
| TTS语音合成服务器 | 32C/128G/1T | X86虚拟机 |
| NLP语义理解服务器 | 64C/256G/1T | X86虚拟机 |
| 智能客服机器人服务器 | 8C/32G/200G | X86虚拟机 |
| 智能IVR服务器 | 8C/32G/200G | X86虚拟机 |
| 智能外呼服务器 | 8C/32G/200G | X86虚拟机 |
| 智能质检服务器 | 16C/32G/500G | X86虚拟机 |
| 智能助手服务器 | 16C/32G/500G | X86虚拟机 |
| 合计 | 344C/960G/5.1T |  |

注：1颗物理CPU虚拟化为4颗虚拟CPU。