大额高速现金票据一体机技术参数
	设备
类型
	模块
	设备技术要求
	厂商意见

	大额
高速现金票据一体机
	主控模块
	1.主机支持24小时连续工作，稳定性强，散热性能好；
	

	
	
	2.CPU:使用ARM架构处理器（主频2.3GHz及以上、8核及以上）；供应商承诺工控主机符合信息技术创新规划；
	

	
	
	3.内存：两个及以上内存插槽，单槽支持4GB及以上内存，自带DDR4及以上内存，容量≥ 8GB；
	

	
	
	4.硬盘，系统盘:≥256G SSD，用于系统安装，数据盘：≥500GB SSD，用于数据存储；SSD要求：SATA III及以上接口，TLC及以上存储单元，读写速度≥400MB/s；
	

	
	
	5.显示接口：VGA及以上类型显示接口
	

	
	
	6.串口：≥6个；
	

	
	
	7.网卡：2个（10/100/1000M自适应），支持TCP/IP，支持IPV6；
	

	
	
	8.USB口：USB 2.0及以上接口≥10个，其中USB3.0及以上接口≥2个，采用蓝色标识；设备正面面板USB口可软件控制通断电；
	

	
	电磁电容加密一体屏（显示屏子模块）
	1.类别：分体式主机有效显示尺寸≥18.5寸；长宽比16:9 TFT LED；
	

	
	
	2.分辨率 ≥ 1920*1080；
	

	
	
	3.亮度 ≥ 200 cd/m²；
	

	
	
	4.响应时间 ≤ 30ms；
	

	
	
	5.对比度：>500；
	

	
	
	6.接口及形式：VGA及以上类型接口；
	

	
	
	7.支持左右30度以内防窥；
	

	
	
	8.具备防暴、防刮、防尘、防水、防窥等功能；
	

	
	
	9.带光感传感，能根据环境光线亮度自动调节显示器亮度；
	

	
	
	10.工作时间≥ 30000小时。
	

	
	电磁电容加密一体屏（触摸屏子模块）
	1.类型：全屏触控，触摸屏有效触控区域≥18.5寸并不小于显示尺寸；长宽比 16:9；电容屏,多点触控≥10点；
	

	
	
	2.分辨率：4096*4096以上；
	

	
	
	3.定位精度：2mm；
	

	
	
	4.响应时间：≤10ms；
	

	
	
	5.特殊要求：防尘、防暴、防刮擦；
	

	
	
	6.任意点触摸寿命≥5000万次；
	

	
	
	7.具备防暴、防刮、防尘、防水、防窥等功能；
	

	
	
	8.显示颜色：不低于16.7百万色；
	

	
	
	9.透光率≥85%（加防窥膜后，透光率≥50%）。
	

	
	电磁电容加密一体屏（电磁屏子模块）
	1.触显一体屏集成手写签字板；
	

	
	
	2.通过电磁感应笔笔写输入，笔迹保真；
	

	
	
	3.能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据，1.5mm≤笔迹粗细≤2mm；
	

	
	
	4.笔压感级数：1024级；
	

	
	
	5.压力范围：30g~500g；
	

	
	
	6.附带电子签名加密模块，实现硬加密方式，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输，满足无纸化功能实现安全控制要求；
	

	
	
	7.支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区可扩大至全屏和缩放至原大小；
	

	
	
	8.可记录完整签名轨迹，无断点；
	

	
	
	9.无源电磁签名笔，可换笔尖；
	

	
	
	10.签名屏同步显示签名轨迹，延迟≤500ms，签名轨迹读取速率≥200点/s，签名无卡顿；
	

	
	
	11.签名字体颜色：黑色。
	

	
	金属密码键盘
	1.形式：标准EPP硬件加密键盘,支持盲文提示；材质：不锈钢金属；
	

	
	
	2.键位数：16键，其中10只数字键（0－9），6个功能键；包含确认、取消、清除或更正、“.”、“00”、空白可扩展键；
	

	
	
	3.按键：支持按键提示音；
	

	
	
	4.加密性能：支持3DES、DES、MAC加密算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准，支持国密SM2、SM3、SM4；
	

	
	
	5.执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，防水、防尘、防暴，有密码防窥安全措施；
	

	
	
	6.通过中国银联支付终端设备安全认证并取得认证证书;
	

	
	
	7.通过PCI认证，商用密码检测认证中心认证，取得商用密码产品认证证书；
	

	
	
	8.按键带标准盲文。
	

	
	
	9.按键寿命：大于100万次
	

	
	指纹仪
	1.比对时间：<1s(指纹仪内比对时间 )；比对模式： 1：1或1:N比对；
	

	
	
	2.单指纹数据量：小于等于512字节，指纹采集时间≤1s；
	

	
	
	3.指纹传感器：传感器采集寿命 1,000,000次（100万次）；
	

	
	
	4.探测技术/探测位置：电容式/真皮层；
	

	
	
	5.断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态；
	

	
	
	6.进入公安部公开推荐名录，通过公安部居民身份证指纹应用算法标准检测认证；满足公安部居民指纹认证要求；可兼容我行现有指纹仪模块。
	

	
	双目摄像头（高清）
	1.可见光摄像头像素不低于300万；
	

	
	
	2.红外光摄像头像素不低于130万；
	

	
	
	3.支持自动红外补光，红外补光拍照时间≤7s；
	

	
	
	4.支持MJPG和YUY2视频输出；
	

	
	
	5.成像距离25cm至150cm；
	

	
	
	6.支持活体检测，配合软件完成人脸识别功能，活体检测合并拍照成像时间≤2s（正面面对摄像头人体离操作台距离 20cm-25cm，统一位置、角度及光线条件）；
	

	
	
	7.图像无畸变，垂直角度范围不少于50度，水平角度范围不少于80度；
	

	
	
	8.支持UVC标准协议。
	

	
	
	9.支持逆光补偿拍摄功能，非标准光线补光拍照时间≤7s；
	

	
	
	10.应具备高度调节功能，设置高度调节杆由客户自主调节。
	

	
	
	11.达到公安部安全与警用电子产品质量检测中心红外双目摄像头检测要求或银行卡检测中心BCTC活体检测模组（增强级）要求，提供检测报告。
	

	
	补光模块
	1.具备可控补光功能。
	

	
	全景摄像头
	1.最大分辨率/帧率：200万 / 默认30fps；
	

	
	
	2.视角≥160 度广角；
	

	
	读卡/发卡模块
	1.支持卡类型：可读取金融行业发行的银行卡与信用卡等，符合最新 EMV 标准；
	

	
	
	2.读写卡类型：支持IC卡、复合卡发放；
	

	
	
	3.IC吸入时间≤1s，IC卡信息读取时间（应用接口读取）≤7s；
	

	
	
	4.发卡时间≤4s；
	

	
	
	5.磁卡标准：物理特性：ISO7810和7811、ISO7811-2、ISO7811-4、ISO7811-5和ISO7811-6标准卡片尺寸：ISO7810ID-1-型磁卡标准；符合 GB/T 15120.1-2013、GB/T 15120.2-2012、GB/T 15120.3-2013、GB/T 15120.4-2012、GB/T 15120.5-2012 的规定；
	

	
	
	6.IC卡：支持接触式 IC 卡读写(T=0/1);符合:ISO7816-1/2/3 规范,符合 EMV 3.11/4.0/4.1/4.2标准;经过PBOC2018认证;符合GB/T 14916-2022、GB/T 16649.1-2006、GB/T 16649.2-2006、GB/T 16649.3-2006 的要求；
	

	
	
	7.压纹凸字：ISO7811-1和ISO7811-3标准；
	

	
	
	8.卡片规格：长度：85.47~85.90mm宽度：53.92~54.18mm厚度：0.76mm±0.1mm；
	

	
	
	9.发卡箱数量2个，废卡（回收）箱1个；
	

	
	
	10.装载数量：单个发卡箱装卡数量不少于100张平面卡或70张凸字卡；废卡（回收）箱不小于5张；
	

	
	
	11.磁条卡重读率：小于1/1000；
	

	
	
	12.IC卡触点寿命：30万次以上；
	

	
	
	13.接口类型：RS232；
	

	
	
	14.支持指令吞卡，支持断电退卡，支持回收功能，支持抖动进卡；
	

	
	
	15.具有少卡、缺卡等状态上送功能；
	

	
	吸入式身份证扫描器
	1.电动吸入式，吸入时间≤1s；
	

	
	
	2.扫描方式：双面扫描，前进前出；
	

	
	
	3.身份证读取时间（带扫描）≤6s；
	

	
	
	4.支持证件类型：二代及以上中国居民身份证，支持外国人居住证及港澳台居住证、港澳台通行证；
	

	
	
	5.扫描速度：50mm/s；
	

	
	
	6.扫描区域：横向：54mm 纵向：87mm；
	

	
	
	7.扫描介质厚度：0.75 ~ 1.1mm ；
	

	
	
	8.图像格式：BMP 、JPEG；
	

	
	
	9.输出: 150dpi、200dpi、300dpi灰度或彩色图像；
	

	
	
	10.扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出图像与证件原始大小一致；
	

	
	
	11. 适用标准：符合《GA/T 450-2020台式居民身份证阅读器通用技术要求》、符合《GA/T 467-2019居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA/T 490-2019 居民身份证机读信息规范》标准、符合GA 2102《外国人永久居留身份证技术规范》、符合《2017 版外国人永久居留身份证芯片机读信息规则（试行）》、符合2018 版《港澳台居民居住证机读信息规范（试行版）》；具备中国公共安全产品认证证书。
	

	
	
	12.可扩展强制退出键，支持强制退证；
	

	
	
	13.掉电时自动吐证；
	

	
	
	14.支持身份证吐证后再次自动直接吸入；
	

	
	凭条打印机
	1.打印机类型：热敏打印机；
	

	
	
	2.纸卷规格：80mm纸卷；
	

	
	
	3.切纸方式：自动切纸；
	

	
	
	4.进纸：自动进纸；
	

	
	
	5.走纸速度≥100mm/s；
	

	
	
	6.纸卷直径≥120mm；
	

	
	
	7.支持有黑标和无黑标全切，具备黑标检测；
	

	
	
	8.具有少纸和缺纸检测开关及报警能力，采用25.4大芯纸卷规格，纸卷厚度1cm报少纸状态；
	

	
	
	9. 支持中文打印、汉字内码、ASCII码和 GB18030-2022字符集打印，支持全图形打印；
	

	
	
	10.切刀工作寿命：100万次以上；
	

	
	
	11.打印头寿命：14亿次字符以上。
	

	
	非接触式IC卡读卡器
	1.3cm≤有效读取距离≤5cm；
	

	
	
	2.非接读取时间≤2s；
	

	
	
	3.电磁兼容性(EMC)：应符合GB9254、GB/T17618、GB/T17626等标准要求；
	

	
	
	4.可靠性：读写寿命大于100万次、MTBF 1万小时；
	

	
	
	5.通讯接口要求：标准RS-232或 USB；
	

	
	
	6.对存储在读卡器中的数据具有掉电保护功能；
	

	
	
	7.非接触式IC读卡器符合ISO/IEC14443标准，可实现IC卡银行支付；符合PBOC2018认证；
	

	
	
	8. 支持扩展NFC应用，支持PBOC规范。
	

	
	条码扫描仪
	1.识别国际通用的一维条码码制和二维条码码制；
	

	
	
	2.识读标准的1D、2D、PDF、邮政编码、支持常用的PDF417二维条码，Datamatrix二维条码，QR Code等码制；
	

	
	存折打印机
	1.打印方法：24针双向点阵式打印行间距：N/216，N/240，可调；自动进折，自动纠偏、自动对边和自动调整打印厚度。
	

	
	
	2.最大打印宽度：245 mm；
	

	
	
	3.最大打印厚度：2 mm；
	

	
	
	4.单条记录，满足自动纠偏情况下打印时间≤6s（吸折、打印、退折完成）
	

	
	
	5.中文打印字体：宋体、仿宋体、楷体、ASCII可见字符和 GB18030-2022字符集。
	

	
	
	6.色带寿命：500万字符以上。
	

	
	
	7.带存折磁条读取功能。
	

	
	麦克风
	能够支持配套软件记录客户在使用时的语音，支持用于远程语音通话，麦克风做隐藏式设计。
	

	
	扬声器
	支持音量调节功能，最低支持2.0声道；
	

	
	
	支持指定音频文件播报。
	

	
	设备SP驱动
	须按我行接口规范，提供满足我行硬件及操作系统配置要求的SP驱动，并提供升级、调试服务，且不再收取任何费用。
	

	
	操作系统
	1、供应商需按我行要求提供并安装正版操作系统，并提供操作系统的免费升级、激活及分发服务，无任何授权限制，操作系统为统信UOS V20及以上版本、麒麟V10及以上版本；
	

	
	
	2.支持GB18030-2022字符集、GBK字符集显示，支持藏文，彝文显示；
	

	
	
	3.操作系统需包含压缩解压、浏览器、图片展示、音频播放、视频播放、输入法等基础功能软件并支持更新，且不再收取任何费用。
	

	
	高速存取款模块
	1.具有取款和存款功能，存取款均进行钞票识别；
	

	
	
	2.大额高速循环机芯，支持连续不间断放钞及连续整叠钞；
	

	
	
	3.取款口及存款口配电动闸门；
	

	
	
	4.存款口容量不少于300张，支持不停顿连续放钞，单次可取出纸币数量不小于100张；
	

	
	
	5.含4个循环钞箱 + 1个回收钞箱（废钞和回收钞，冠字号记录区分）；循环钞箱容量≥2700张/个，回收钞箱容量≥2700张；
	

	
	
	6.纸币处理速度≥10张/秒；
	

	
	
	7.支持1元、5元、10元、20元、50元、100元纸币混合存入，支持新旧币种；
	

	
	
	8. 符合《GB40560-2021人民币现金机具鉴别能力技术规范》（承诺中标后6个月内提供检测报告）；
	

	
	
	9.通过光电传感器高速采集钞票图像，经OCR技术识别图像中的文字，提取钞票冠字号，并以图像及文字型式保存冠字号；识别率以字符为单位，可达到99.8%以上，以张为单位，可达到98%以上；
	

	
	
	10.支持验钞模块远程升级；
	

	
	
	11.支持远程自动清查，纸币归集功能，2500张清点完成时长≤20分钟；
	

	
	
	12.支持通道自检，可以控制清理通道内异物；
	

	
	
	13.支持钞票回滚原钞返还（不低于200张）；具备回收验钞功能；
	

	
	保险柜
	1.保险箱装置符合UL291或CENL国际标准，通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的认证，并提供认证证书；可防爆、防火、防撬；
	

	
	
	2.保险柜锁为电子密码锁，包含指纹、开锁码开锁，可上送开锁码、闭锁码，具备关门自动上锁功能，支持国密SM2、SM3、SM4算法，提供商用密码产品认证证书，免费适配我行密码锁系统功能。
	

	
	
	3.电子密码锁符合GA/374中对锁具的规定及要求，符合国家标准中的电磁兼容性要求；
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]4.电子密码锁采用USB接口供电、数据传输(支持USB 2.0及以上)，OLED液晶屏,可满足提示开、关锁信息(至少0.96英寸、分辨率128*64)，带电池仓(主机断电离线开锁备用电源)，带键盘模块,满足开锁输入控制要求；
	

	
	
	5.电子密码锁配备活体指纹仪,与设备指纹模块技术要求一致。
	

	
	预留监控面部和出钞口摄像头位置孔
	具有隐蔽性，便于监看客户整体面部特征和出钞口整体情况，便于微型摄像机的安装和维护调试；所用透明材料材质具有耐磨性，长时间使用后保持不影响视频图像效果的透明度。
	

	
	扎把机模块
	1.即开即用；
	

	
	
	2.松紧可调节，使用纸带，W19-155纸带；
	

	
	
	3.扎把速度2s/把。
	

	
	票据受理模块
	1.扫描张数：支持单张进票；
	

	
	
	2.支持尺寸：支持我行现金支票、转账支票、业务委托书、本汇票、存单等票据尺寸(≥125mm)；
	

	
	
	3.扫描能力：支持正反面扫描输出，最低分辨率（≥200DPI）下双面彩色扫描速度≥6张/分钟；支持识别一维码（Code39\Code128等）、二维码扫描识别；支持OCR识别；多光谱扫描模式扫描速度≥6张/分钟；
	

	
	
	4.鉴伪能力：具备票据鉴伪能力，可根据行方需求，免费提供现有及新增票据鉴伪功能升级改造；
	

	
	
	5.输出格式：扫描影像支持输出24位真彩，输出格式支持Tiff/JPEG/BMP等图像格式；
	

	
	
	6.分辨率≥200DPI，多光谱彩色图像扫描；
	

	
	
	7.收票箱≥2个，单箱票据存储量≥200张，支持票满检测，票箱带锁；
	

	
	
	8.支持支票扫描不成功退票，异常票据退票功能；
	

	
	
	9.支持折叠、缺角、长/短票等检测。
	

	
	
	10.打印销户等票据信息时票据需正面向左放置。
	

	
	票据出售模块
	1.售票箱数量：≥3个，单售卖箱容量：≥250张，票箱带锁；
	

	
	
	2.废票箱：容量≥50张；
	

	
	
	3.出票口闸门：电动，防夹手；
	

	
	
	4.票面识别：支持OCR票号识别；
	

	
	
	5.打印宽度：≥104mm；支持我行现金支票、转账支票、业务委托书、本汇票、存单等票据尺寸(≥125mm)；
	

	
	
	6.打印格式：热转印碳带打印，支持文字、图像、二维码及 GB18030-2022字符集打印；支持软件控制打印位置调整；
	

	
	
	7.打印速度：≥10张/分，支持多张打印；
	

	
	
	8.支持票据补打，支持重张、折叠、缺角等检测，支持废票检测，支持废票回收，废票回收正面打印“作废”字样。
	

	
	
	9.支持打印头抬起节省碳带功能；支持碳带检测功能。
	

	
	
	10.支持我行电子印章打印，打印图像清晰。
	

	
	鉴伪模块
	1.受理模块支持多光谱CIS图像双面扫描，支持任意位置票号OCR识别，支持识别条码及二维码，可扩展RFID识别；
	

	
	
	2.受理模块支持扫描图像输出TIF/JPG/BMP格式可选，支持扫描状态输出，支持鉴伪结果输出；
	

	
	
	3.售卖模块支持多光谱检测功能；
	

	
	
	4.支持我行指定的票据自助机具鉴伪技术。
	

	
	激光打印机

	1.打印方式：A4幅面激光打印，黑白打印；
	

	
	
	2.标准纸盒容量：≥250张；
	

	
	
	3.打印速度：≥ 30页/分钟，单页打印速度≤2s；
	

	
	
	4.具有少纸和缺纸检测及报警能力；
	

	
	
	5.首页输出时间：≤8.5s；
	

	
	
	6.需符合信息技术创新规划；
	

	
	
	7.可打印中文字体：宋体、仿宋体、楷体、ASCII可见字符及GB18030-2022字符集。
	

	
	人体感应
	1.可感知人体接近状态，并通知设备启动/关闭屏幕或切换应用画面或广告画面；
	

	
	
	2.感应距离:10~50厘米；
	

	
	
	3.感应技术：红外；
	

	
	
	4.感应角度：15-30度。
	

	
	相关标准
	1.符合中华人民共和国国家标准GB/T 18789.1－2013《自动柜员机（ATM）通用规范》；
	

	
	
	2.整机满足GA 1280-2015及GA38-2021规范要求；
	

	
	
	3.符合中华人民共和国金融行业标准JR/T 0002-2016《银行卡自动柜员机（ATM）终端规范》，通过公安部穿墙、大堂机型完整检测；
	

	
	
	4.符合中国银联标准；
	

	
	
	5.符合EMC电磁兼容指令要求。
	

	
	机柜
	1.为四川农商银行全新定制机柜；
	

	
	
	2.采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50Hz的情况下均能正常工作；
	

	
	
	3.预留安防摄像头加装位置；
	

	
	
	4.柜体USB口2个及以上，供断电可控，机柜外包含耳机孔位置；
	

	
	
	5.预留线性排列4收音麦克阵列安装位置，打好收音孔；机柜内部预留语音识别主板安装位置。
	

	
	维护屏
	采用10-12英寸后维护触摸屏。
	

	
	维护管理模式
	1.大堂式设备重空模块及现金模块采用前维护模式；
2.穿墙式（全穿、半穿）设备重空模块、现金模块采用后维护，并在后端配备与前屏同样的指纹仪。
	

	
	存折刷卡器
	1.支持类型：ISO7811；
	

	
	
	2.刷卡速度：最低至少支持10cm/s,最高至少支持140cm/s，刷卡刷折读取时间≤1s；
	

	
	
	3.接口：RS232/USB；
	

	
	
	4.磁卡读取标准：兼容IBM、ISO标准；
	

	
	
	5.磁头使用寿命：大于50万次。
	



